Chương trình quản lý mạng cáp (cabman) cần cập nhật một số yêu cầu sau:

1. Tuyến cáp:

* Dung lượng lắp đặt: x Fo ?
* Chiều dài thực của sợi cáp: x mét ?
* Mã sợi cáp: theo bộ mã mà TTĐHTT đã hướng dẫn.
* Lớp mạng cáp: cáp gốc, cáp phối.
* Phương thức lắp đặt: treo, thả cống ?
* Số sợi còn tốt, số sợi hỏng ?

1. Tủ cáp (OTB) kết cuối

* Mã tủ: xxxxxx và (tên thường gọi)
* Dung lượng lắp đặt: xx Fo ?
* Số sợi hỏng.
* Số sợi sử dụng sử dụng thuê bao nào hay việc khác.
* Số sợi đi tiếp (đấu thẳng).
* Giản đồ cần xem được toàn trạm.
* Tọa độ tủ hộp phải cần phải chính xác.
* Hình vẽ trên giản đồ, bản đồ cần phân biệt các bộ chia Splitter 1/4, 1/8, 1/16.
* Sợi cáp thứ nhất trốngsử dụng cho mục đích gì
* Sợi cáp thứ n trống hay đã sử dung cho mục đích gì

1. Thống kê báo cáo:

* Xuất ra dạng file HTML, Word, Excel, PDF.
* Các báo cáo hệ thống cung cấp quaWeb.
* Xóa địa chỉ trùng lắp của mỗi tủ trêm giản đồ .
* Nhanh chóng đưa dữ liệu cabman lên bản đồ (thực) để tiện tra cứu .